|  |
| --- |
| НЕПОДВ СТАНИНА / BED TYPE XIOS 3000www.**zayer**.com |

|  |
| --- |
| **РАЗМЕРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ /** WORKING DIMENSIONS |
| Размеры столаTable surface | 3.000 x 1.000 | mm |
| Продольное перемещениеLongitudinal travel | 3.000 | mm |
| Поперечное перемещениеCross travel | 1.200 | mm |
| Вертикальное перемещениеVertical travel | 1.200 | mm |
| Макс. расст. от торца шпинделя до столаMax. distance from table to spindle nose | 1.145 | mm |
| **ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЬНЫХ ОСЕЙ /** CAPACITY OF LINEAR AXES |
| Быстрая подача (продольная ось)Rapid feed (longitudinal axis) | 30.000 | mm/min |
| Быстрая подача (поперечная и вертикальная оси)Rapid feed (cross and vertical axis) | 35.000 | mm/min |
| Рабочая подача (продольная ось)Working feed (longitudinal axis) | 25.000 | mm/min |
| Рабочая подача (поперечная и вертикальная оси)Working feed (cross and vertical axis) | 30.000 | mm/min |
| Диски / Drives |  |
| . Продольная ось. Longitudinal axis | два мотора рейка и шестерняRack and double motor and pinion |
| . Поперечная и вертикальная оси). Cross and vertical axis | шариковый винт / ball screw |
| **ЧПУ / CNC** |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 |

a

|  |  |
| --- | --- |
| **ГОЛОВКА** HEAD | **АКСЕССУАРЫ**ACCESSORIES |
| 45º, 360.000 позиции 45º, 360.000 positions | Магазин инструментов 30 Tool magazine |
|  |  |
| Мощность 40 kWPower | Система СОЖ 22 + 5 bar, 1.000 lCoolant equipment |
|  |  |
| Скорость вращения 6.000 min-1Speed of the spindle head | 2 Система удаления стружки 2 Goose neck chip conveyors |
|  |  |
|  | Защита: Закрытая раб/зона без крышиProtections: complete enclosure open on top |
|  |  |
|  | APPs: * Dynamic Selection
* Virtual Tool Orientation

ZAYER REMOTE SERVICE |