



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XIOS 4000 (Nº 56.685) | | | | |
|  | | *Centro de mecanizado de bancada fija*  *Bed type machining center* | |  |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**  **TECHNICAL SPECIFICATIONS** | |  | |  |
| Recorrido longitudinal  Longitudinal travel | | mm | | 4000 |
| Recorrido transversal  Cross travel | | mm | | 1600 |
| Recorrido vertical  Vertical travel | | mm | | 1600 |
| Superficie mesa  Table surface | | mm | | 4000 x 1300 |
| Distancia min-máx. de la mesa a la nariz del cabezal  Minimum - max. distance from table to spindle nose | | mm | | 1545 |
| Avance de trabajo  Working feed | | mm/min | | hasta / up 15000 |
| Avance rápido  Rapid feed | | mm/min | | 30000 |
| Cabezal  Head | |  | | 45º, 360.000 posiciones  45º, 360.000 positions |
| Potencia  Power | | kW | | 40 |
| Velocidad de giro del cabezal  Speed of the spindle head | | min-1 | | 6000 |
| Almacén de herramientas  Tool magazine | |  | | 40 |
| Equipo refrigeración  Coolant equipment |  | | Dos bombas de 22 y 5 bar, 1000 l  Two pumps of 22 and 5 bar, 1000 l | |
| Extractor de virutas  Chip conveyor |  | | 2 extractores de viruta de cuello cisne  2 goose neck chip conveyors | |
| Protecciones  Protections | |  | | Carenado complete sin techo  Complete enclosure open on top |
| CNC | |  | | Heindenhain TNC 640 |