



|  |
| --- |
| XIOS 4000 (Nº 56.685) |
|  | *Centro de mecanizado de bancada fija**Bed type machining center* |  |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****TECHNICAL SPECIFICATIONS** |  |  |
| Recorrido longitudinalLongitudinal travel | mm | 4000 |
| Recorrido transversalCross travel | mm | 1600 |
| Recorrido verticalVertical travel | mm | 1600 |
| Superficie mesaTable surface | mm | 4000 x 1300 |
| Distancia min-máx. de la mesa a la nariz del cabezalMinimum - max. distance from table to spindle nose | mm | 1545 |
| Avance de trabajoWorking feed | mm/min | hasta / up 15000 |
| Avance rápidoRapid feed | mm/min | 30000 |
| CabezalHead |  | 45º, 360.000 posiciones45º, 360.000 positions |
| PotenciaPower | kW | 40 |
| Velocidad de giro del cabezalSpeed of the spindle head | min-1 | 6000 |
| Almacén de herramientasTool magazine |  | 40 |
| Equipo refrigeraciónCoolant equipment |  | Dos bombas de 22 y 5 bar, 1000 lTwo pumps of 22 and 5 bar, 1000 l |
| Extractor de virutasChip conveyor |  | 2 extractores de viruta de cuello cisne2 goose neck chip conveyors |
| ProteccionesProtections |  | Carenado complete sin techoComplete enclosure open on top |
| CNC |  | Heindenhain TNC 640 |