|  |
| --- |
| BANCADA FIJA / BED TYPE    XIOS 3000  www.**zayer**.com |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIMENSIONES DE TRABAJO /** WORKING DIMENSIONS | | |
| Superficie mesa  Table surface | 3.000 x 1.000 | mm |
| Recorrido longitudinal  Longitudinal travel | 3.000 |  |
| Recorrido transversal  Cross travel | 1.200 | mm |
| Recorrido vertical  Vertical travel | 1.200 | mm |
| Distancia máx. mesa - nariz del cabezal  Max. distance from table to spindle nose | 1.145 | mm |
| **CAPACIDAD DE EJES LINEALES /** CAPACITY OF LINEAR AXES | | |
| Avance rápido (eje longitudinal)  Rapid feed (longitudinal axis) | 30.000 | mm/min |
| Avance rápido (eje transversal y vertical)  Rapid feed (cross and vertical axis) | 35.000 | mm/min |
| Avance de trabajo (eje longitudinal)  Working feed (longitudinal axis) | 25.000 | mm/min |
| Avance de trabajo (eje transversal y vertical)  Working feed (cross and vertical axis) | 30.000 | mm/min |
| Accionamientos / Drives: |  | |
| . Eje longitudinal  . Longitudinal axis | Doble motor piñón-cremallera  Rack and double motor and pinion | |
| . Eje transversal y vertical  . Cross and vertical axis | Husillo a bolas / Ball screw | |
| **CONTROL NUMERICO / CNC** | | |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **CABEZAL**  HEAD | **EQUIPAMIENTO**EQUIPMENT |
| **45º**, 360.000 posiciones  **45º**, 360.000 positions  Potencia 40 kW  Power  Velocidad de giro del cabezal 6000 rpm  Speed of the spindle head | Almacén de herramientas 30  Tool magazine  Equipo refrigeración 22 + 5 bar, 1000 l  Coolant equipment  2 Extractores de virutas de cuello cisne  2 Goose neck chip conveyors  Protecciones: carenado completo sin techo  Protections: complete enclosure open on top  APPs:   * Dynamic Selection * Virtual Tool Orientation   ZAYER REMOTE SERVICE |