|  |
| --- |
| 床型 / BED TYPE  XIOS 3000  www.**zayer**.com |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **工作尺寸 /** WORKING DIMENSIONS | | |
| 工作台面  Table surface | 3.000 x 1.000 | mm |
| 纵向行程  Longitudinal travel | 3.000 | mm |
| 横向行程  Cross travel | 1.200 | mm |
| 垂直向行程  Vertical travel | 1.200 | mm |
| 工作台到主轴鼻端最小最大距离  Max. distance from table to spindle nose | 1.145 | mm |
| **直线轴承载力 /** CAPACITY OF LINEAR AXES | | |
| 快速进给 （纵轴）  Rapid feed (longitudinal axis) | 30.000 | mm/min |
| 快速进给 （横轴和垂直轴）  Rapid feed (cross and vertical axis) | 35.000 | mm/min |
| 工作进给（纵轴）  Working feed (longitudinal axis) | 25.000 | mm/min |
| 工作进给（横轴和垂直轴）  Working feed (cross and vertical axis) | 30.000 | mm/min |
| 驱动 / Drives: |  | |
| . 纵轴  . Longitudinal axis | 双电机齿条齿轮  Rack and double motor and pinion | |
| . 横轴和垂直轴  . Cross and vertical axis | 滚珠丝杠 / Ball screw | |
| **CNC** | | |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **头**  HEAD | **附件**  EQUIPMENT |
|  |  |
| **45º**自动头360000个位置0.001分度  **45º**, 360.000 positions  功率 40 kW  Power  主轴头速度 6000 rmin-1  Speed of the spindle head | 刀库 30  Tool magazine  冷却设备 22+5 bar, 1000 l  Coolant equipment  2 排削器  2 goose neck chip conveyors  完整的外壳顶部打开  Complete enclosure open on top  APPs: Center Table  Dynamic Selection  Virtual Tool Orientation  ZAYER REMOTE SERVICE |