|  |
| --- |
|  床型 / BED TYPE XIOS 3000www.**zayer**.com |

|  |
| --- |
| **工作尺寸 /** WORKING DIMENSIONS |
| 工作台面Table surface | 3.000 x 1.000 | mm |
| 纵向行程Longitudinal travel | 3.000 | mm |
| 横向行程Cross travel | 1.200 | mm |
| 垂直向行程Vertical travel | 1.200 | mm |
| 工作台到主轴鼻端最小最大距离Max. distance from table to spindle nose | 1.145 | mm |
| **直线轴承载力 /** CAPACITY OF LINEAR AXES |
| 快速进给 （纵轴）Rapid feed (longitudinal axis) | 30.000 | mm/min |
| 快速进给 （横轴和垂直轴）Rapid feed (cross and vertical axis) | 35.000 | mm/min |
| 工作进给（纵轴）Working feed (longitudinal axis) | 25.000 | mm/min |
| 工作进给（横轴和垂直轴）Working feed (cross and vertical axis) | 30.000 | mm/min |
| 驱动 / Drives: |  |
| . 纵轴. Longitudinal axis | 双电机齿条齿轮 Rack and double motor and pinion |
| . 横轴和垂直轴. Cross and vertical axis | 滚珠丝杠 / Ball screw |
| **CNC** |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 |

|  |  |
| --- | --- |
| **头**HEAD | **附件**EQUIPMENT |
|  |  |
| **45º**自动头360000个位置0.001分度 **45º**, 360.000 positions功率 40 kWPower主轴头速度 6000 rmin-1Speed of the spindle head | 刀库 30 Tool magazine冷却设备 22+5 bar, 1000 lCoolant equipment2 排削器2 goose neck chip conveyors完整的外壳顶部打开Complete enclosure open on topAPPs: Center Table Dynamic Selection Virtual Tool OrientationZAYER REMOTE SERVICE |