
|  |
| --- |
| BANCADA FIJA / BED TYPE    XIOS 4000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DIMENSIONES DE TRABAJO /** WORKING DIMENSIONS | | |
| Superficie mesa  Table surface | 4000 x 1300 | mm |
| Recorrido longitudinal  Longitudinal travel | 4000 |  |
| Recorrido transversal  Cross travel | 1600 | mm |
| Recorrido vertical  Vertical travel | 1600 | mm |
| Distancia máx. mesa - nariz del cabezal  Max. distance from table to spindle nose | 1545 | mm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAPACIDAD DE EJES LINEALES /** CAPACITY OF LINEAR AXIS | | |
| Avance de trabajo  Working feed | hasta / up to 25000 | mm/min |
| Avance rápido  Rapid feed | 30000 | mm/min |

|  |
| --- |
| **CONTROL NUMERICO / CNC** |
| HEIDENHAIN TNC 640 + HR 510 |

|  |  |
| --- | --- |
| **CABEZAL**  HEAD |  |
|  |  |
| 45º, 360.000 posiciones  45º, 360.000 positions | Almacén de herramientas 30  Tool magazine |
|  |  |
| Potencia 40 kW  Power | Equipo refrigeración 22 + 5 bar, 1000 l  Coolant equipment |
|  |  |
| Velocidad de giro del cabezal 6000 rpm  Speed of the spindle head | Extractores de virutas  Chip conveyors |
|  | Protecciones: carenado completo sin techo  Protections: complete enclosure open on top |
|  |  |



www.**zayer**.com